TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

**PREDMET NABAVE: NABAVA KANTA ZA OTPAD**

**Ev. broj nabave:** 2024-226

**NARUČITELJ:** Zagrebački velesajam d.o.o. Avenija Dubrovnik 15, 10 020 Zagreb,

OIB: 95660678441

**PONUDITELJ:**

OIB:

UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

Ponuditelj je obvezan Prilog IV Tehničke specifikacije, koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda, ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu. Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da ispuni sve stavke u stupcu „Nudi se“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“, odnosno za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „Ponuđena vrijednost“ upisati ponuđenu vrijednost.

Ponuđena roba mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama. Kod isporuke, naručitelj će izvršiti provjeru da li je isporučena roba u ispravnom stanju i da li odgovara traženim i ponuđenim tehničkim specifikacijama, te ukoliko se dokaže da ista nije u ispravnom stanju i/ili ne odgovara traženim i ponuđenim tehničkim specifikacijama, roba se neće preuzeti.

Za ponuđeni predmet nabave ponuditelj je obvezan dati jamstvo od minimalno 5 (pet) godina na postojanost boje i minimalno jamstvo od 10 (deset) godina na antikorozivnu zaštitu, trajanje jamstva započinje od dana uredne isporuke. Jamstveni rok upisuje se u navedeni Obrazac.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** | **NUDI SE** | | **PONUĐENA VRIJEDNOST** | **Oznaka i br. stranice kataloga** |
| **DA** | **NE** |  |  |
| **1.** | **Kanta za otpad s krovom namijenjena za otvoreni prostor** | | | |  |
| 1.1 | Materijal izrade postolja, tijela i krova: niskolegirani corten čelik. |  |  |  |  |
| 1.2. | Materijal izrade brava, okova, pepeljare i ostalih spojnih dijelova: nehrđajući čelik. |  |  |  |  |
| 1.3. | Debljina materijala postolja, tijela i krova: min. 4 mm. |  |  |  |  |
| 1.4. | Svi dijelovi kante su vruće cinčani na debljinu pocinčanog premaza minimalno 55 µm te podvrgnuti antikorozivnoj zaštiti i plastifikaciji. |  |  |  |  |
| 1.5. | Zapremnina za otpad: 30 do 40 litara. |  |  |  |  |
| 1.6. | Na krovu kante se nalazi pepeljara manjeg volumena i udjela površine krova: max. 30 %. |  |  |  |  |
| 1.7. | Uključen plastični uložak za odlaganje otpada zapremnine 30 do 40 litara s mogućnošću ručnog izvlačenja i pražnjenja. |  |  |  |  |
| 1.8. | Sustav pražnjenja uloška izveden je otvaranjem krova. |  |  |  |  |
| 1.9. | Kanta je izvedena i pripremljena za montažu pričvršćivanjem vijaka na betonsku podlogu. |  |  |  |  |
| 1.10. | Jamstvo na postojanost boje: min. 5 godina. |  |  |  |  |
| 1.11. | Jamstvo na antikorozivnu zaštitu metala: min. 10 godina. |  |  |  |  |
| 1.12. | Jamstvo na ispravnost i funkcionalnost svih dijelova kante: min. 5 godina. |  |  |  |  |
| 1.13. | Na prednjem dijelu kante gravirana metalna pločica (prema dogovoru s Naručiteljem) s:   * Logom Zagrebačkog velesajma * Tekstom „Zagrebački velesajam“ |  |  |  |  |
| **2.** | **Kanta za otpad s pepeljarom namijenjena za otvoreni prostor** | | | |  |
| 2.1 | Materijal izrade postolja, tijela, krova i pepeljare: niskolegirani corten čelik. |  |  |  |  |
| 2.2. | Materijal izrade brava, okova i ostalih spojnih dijelova: nehrđajući čelik. |  |  |  |  |
| 2.3. | Debljina materijala postolja, tijela i krova: min. 4 mm. |  |  |  |  |
| 2.4. | Svi dijelovi kante su vruće cinčani na debljinu pocinčanog premaza minimalno 55 µm te podvrgnuti antikorozivnoj zaštiti i plastifikaciji. |  |  |  |  |
| 2.5. | Zapremnina za otpad: 30 do 40 litara. |  |  |  |  |
| 2.6. | Zapremnina pepeljare: 5 litara. |  |  |  |  |
| 2.7. | Na krovu kante se nalazi pepeljara po cijeloj površini krova. |  |  |  |  |
| 2.8. | Uključen plastični uložak za odlaganje otpada zapremnine 30 do 40 litara s mogućnošću ručnog izvlačenja i pražnjenja. |  |  |  |  |
| 2.9. | Sustav pražnjenja uloška izveden je otvaranjem krova. |  |  |  |  |
| 2.10. | Kanta je izvedena i pripremljena kao samostojeća s bazom (Baza uključena u cijenu, a materijal prema dogovoru s Naručiteljem). |  |  |  |  |
| 2.11. | Jamstvo na postojanost boje: min. 5 godina. |  |  |  |  |
| 2.12. | Jamstvo na antikorozivnu zaštitu metala: min. 10 godina. |  |  |  |  |
| 2.13. | Jamstvo na ispravnost i funkcionalnost svih dijelova kante: min. 5 godina. |  |  |  |  |
| 2.14. | Na prednjem dijelu kante gravirana metalna pločica (prema dogovoru s Naručiteljem) s:   * Logom Zagrebačkog velesajma * Tekstom „Zagrebački velesajam“ |  |  |  |  |
| **3.** | **Kanta za razvrstavanje otpada s pepeljarom** | | | |  |
| 3.1. | Materijal izrade postolja, tijela, pepeljare i krova: niskolegirani corten čelik. |  |  |  |  |
| 3.2. | Materijal izrade brava, okova i ostalih spojnih dijelova: nehrđajući čelik. |  |  |  |  |
| 3.3. | Debljina materijala postolja, tijela i krova: min. 4 mm. |  |  |  |  |
| 3.4. | Svi dijelovi kante su vruće cinčani na debljinu pocinčanog premaza minimalno 55 µm te podvrgnuti antikorozivnoj zaštiti i plastifikaciji. |  |  |  |  |
| 3.5. | Zapremnina za otpad: 3 x 30 litara. |  |  |  |  |
| 3.6. | Poklopci za otvore s ugraviranim piktogramima prema kategoriji otpada (prema dogovoru s Naručiteljem) |  |  |  |  |
| 3.7. | Na krovu kante se nalazi pepeljara manjeg volumena i udjela površine krova: max. 30 %. |  |  |  |  |
| 3.8. | Uključeni plastični ulošci za odlaganje/razvrstavanje otpada zapremnine 30 l s mogućnošću ručnog izvlačenja i pražnjenja. |  |  |  |  |
| 3.9. | Sustav pražnjenja uložaka izveden je otvaranjem krova. |  |  |  |  |
| 3.10. | Kanta je izvedena i pripremljena kao samostojeća s bazom (Baza uključena u cijenu, a materijal prema dogovoru s Naručiteljem). |  |  |  |  |
| 3.11. | Jamstvo na postojanost boje: min. 5 godina. |  |  |  |  |
| 3.12. | Jamstvo na antikorozivnu zaštitu metala: min. 10 godina. |  |  |  |  |
| 3.13. | Jamstvo na ispravnost i funkcionalnost svih dijelova kante: min. 5 godina. |  |  |  |  |
| 3.14. | Na prednjem dijelu kante gravirana metalna pločica (prema dogovoru s Naručiteljem) s:   * Logom Zagrebačkog velesajma * Tekstom „Zagrebački velesajam“ |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja