PRILOG II

**TROŠKOVNIK (izmjena)**

**USLUGA GODIŠNJEG SERVISA VATROGASNIH APARATA ZAGREBAČKOG VELESAJMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI****BROJ** | **OPIS** | **JEDINICA****MJERE** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA****CIJENA** | **IZNOS** |
| 1. | Periodički pregled CO2 10 kg vatrogasnih aparata* God. proiz. 1988. – 13 kom
* God. proiz. 2017. – 1 kom
 | Kom | 14 |  |  |
| 2. | Periodički pregled CO2 5 vatrogasnih aparata* God. proiz. 1972. – 1 kom
* God. proiz. 1982. – 1 kom
* God. proiz. 1984. – 1 kom
* God. proiz. 1985 - 2 kom
* God. proiz. 1987. – 15 kom
* God. proiz. 1989. - 5 kom
* God. proiz. 1990. – 2 kom
* God. proiz. 1992. – 1 kom
* God. proiz. 1994. – 16 kom
* God. proiz. 1995. – 30 kom
* God. proiz. 1996. – 13 kom
* God. proiz. 1998. – 2 kom
* God. proiz. 1999. – 1 kom
* God. proiz. 2001. – 8 kom
* God. proiz. 2002. – 7 kom
* God. proiz. 2003. – 72 kom
* God. proiz. 2004. – 2 kom
* God. proiz. 2005. – 2 kom
* God. proiz. 2008. – 2 kom
* God. proiz. 2015. – 5 kom
* God. proiz. 2016. – 3 kom
* God. proiz. 2020. – 1 kom
 | Kom | 192 |  |  |
| 2.1. | Unutarnji pregled CO2 5 vatro. aparata (od ukupno 192) | Kom | 6 |  |  |
| 3. | Periodički pregled P-6 vatrogasnih aparata* God. proiz. 1998. – 1 kom
* God. proiz. 2000. – 3 kom
* God. proiz. 2003. – 1 kom
* God. proiz. 2008. – 29 kom
* God. proiz. 2013. – 4 kom
* God. proiz. 2020. – 1 kom
 | Kom | 39 |  |  |
| 3.1. | Unutarnji pregled P-6 vatro. aparata (od ukupno 39) | Kom | 1 |  |  |
| 4. | Periodički pregled P-9 vatrogasnih aparata* God. proiz. 1998. – 1 kom
* God. proiz. 1999. – 2 kom
* God. proiz. 2001. – 1 kom
* God. proiz. 2008. – 11 kom
* God. proiz. 2010. – 1 kom
* God. proiz. 2013. – 1 kom
* God. proiz. 2016. – 1 kom
* God. proiz. 2019. – 1 kom
* God. proiz.2020. – 4 kom
 | Kom | 23 |  |  |
| 4.1. | Unutarnji pregled P-9 vatro. aparata (od ukupno 23) | Kom | 7 |  |  |
| 5. | Periodički pregled S-50 vatrogasnih aparata* God. proiz. 2006. – 3 kom
 | Kom | 3 |  |  |
| 6. | Periodički pregled S-6 vatrogasnih aparata* God. proiz.1976. – 1 kom
* God. proiz. 1988. – 6 kom
* God. proiz. 1989. – 1 kom
* God. proiz. 1992. – 1 kom
* God. proiz. 1994. - 1 kom
* God. proiz. 2000. – 1 kom
* God. proiz. 2001. – 3 kom
 | Kom | 14 |  |  |
| 6.1. | Unutarnji pregled S-6 vatro. aparata (od ukupno 14) | Kom | 4 |  |  |
| 6.2. | Zamjena bočice nakon unutarnjeg pregleda S-6 vatro. aparata (od ukupno 12) | Kom | 3 |  |  |
| 7. | Periodički pregled S-9 vatrogasnih aparata* God. proiz. 1981. – 1 kom
* God. proiz. 1985. – 2 kom
* God. proiz. 1987. – 2 kom
* God. proiz. 1988. – 1 kom
* God. proiz. 1989. – 9 kom
* God. proiz. 1990. – 55 kom
* God. proiz. 1991. – 2 kom
* God. proiz. 1992. – 43 kom
* God. proiz. 1993. – 10 kom
* God. proiz. 1994. – 66 kom
* God. proiz. 1995. – 22 kom
* God. proiz. 1996. – 25 kom
* God. proiz. 1997. – 3 kom
* God. proiz. 1998. – 3 kom
* God. proiz. 1999. – 1 kom
* God. proiz. 2000. – 32 kom
* God. proiz. 2001. – 2 kom
* God. proiz. 2002. – 5 kom
* God. proiz. 2003. – 222 kom
* God. proiz. 2004. – 13 kom
* God. proiz. 2005. – 1 kom
* God. proiz. 2006. – 14 kom
* God. proiz. 2007. – 3 kom
* God. proiz. 2008. – 2 kom
* God. proiz. 2009. – 3 kom
* God. proiz. 2011. – 4 kom
* God. proiz. 2014. – 10 kom
* God. proiz. 2016. – 7 kom
* God. proiz. 2018. – 2 kom
* God. proiz. 2020. – 4 kom
* God. proiz. 2021. – 1 kom
 | Kom | 561 |  |  |
| 7.1. | Unutarnji pregled S-9 vatro. aparata (od ukupno 561) | Kom | 136 |  |  |
| 7.2. | Zamjena bočice nakon unutarnjeg pregleda S-9 vatro. aparata (od ukupno 136) | Kom | 21 |  |  |
| 8. | Naljepnice (846 vatro. aparata x 2 naljepnice)  | Kom | 1692 |  |  |
| 9. | Membrana (S vatrogasni aparati) | Kom | 578 |  |  |
| 10. | Brtva zatvarača (S vatrogasni aparati) | Kom | 578 |  |  |
| 11. | Brtva kontrolnog ventila | Kom | 62 |  |  |
| 12. | Tlačna proba P-6 vatrogasnih aparata, svakih 10 godina | Kom | 9 |  |  |
| 13. | Tlačna proba P-9 vatrogasnih aparata, svakih 10 godina | Kom | 10 |  |  |
| 14. | Tlačna proba CO2-5kg vatrogasnih aparata, svakih 5 godina | Kom | 6 |  |  |
|  UKUPNO : |  |
|  PDV: |  |
| SVEUKUPNO: |  |

**Napomena:** Vatrogasni aparati P ispituju se prema Pravilniku o posudama pod tlakom NN75/2020.

**Uvjeti za obavljanje usluge**:

- periodički pregledi se obavljaju na Zagrebačkom velesajmu (ponuditelj mora posjedovati mobilni servis)

- Servis se mora obaviti u najkraćem mogućem roku (25 radnih dana).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja)